*Zmodyf. Zał.. nr 2 do SIWZ*

**CUW.PK.343.17.2017**

........................................, .............................

miejscowość data

......................................................

Nazwa i adres Wykonawcy/Pieczęć

**FORMULARZ CENOWY**

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno -Skandawa (dł. 5,3 km) – Etap I”**,znak postępowania **CUW.PK.343.17.2017** przedstawiam kalkulację ceny ofertowej:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **Nr Specyfikacji**  **technicznej** | **Wyszczególnienie elementów**  **rozliczeniowych** | **Jednostka** | | **Cena**  **jedn.**  **PLN\*)** | **Wartość**  **PLN\*)** |
| **nazwa** | **ilość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **01.00.00.** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | \* | \* | \* | \* |
| 1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna | km | 0,4 |  |  |
|
| 2 | 01.01.01. | Dokumentacja geodezyjna powykonawcza | km | 0,4 |  |  |
|
| 3 | -- | Wykoszenie traw pasie drogowym z uporządkowaniem | m2 | 4.500,00 |  |  |
| 4 | 01.02.01 | Wykarczowanie krzewów z oczyszczeniem terenu po karczowaniu | m2 | 4.500,00 |  |  |
|  | **04.00.00.** | **PODBUDOWY** | \* | \* | \* | \* |
| 5 | 04.01.01. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i poboczy | m2 | 3.900,00 |  |  |
|
| 6 | 04.04.02. | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C50/30- jezdnia i zjazdy | \* | \* | \* | \* |
|
| 6.1 | \* | - podbudowa 0/31,5 - grub. 22cm | m2 | 2.550,00 |  |  |
|  | **05.00.00.** | **NAWIERZCHNIE** | \* | \* | \* | \* |
|
| 7 | 04.03.01 | Oczyszczenie i skroplenie nawierzchni | m2 | 4.810,00 |  |  |
|
| 8 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej grubości 8cm z BA AC16W | m2 | 2.260,00 |  |  |
| 9 | 05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4cm z BA AC11S | m2 | 2.180,00 |  |  |
|  | 08.00.00. | **ELEMENTY ULIC** | \* | \* | \* | \* |
| 10 | 04.04.01+04.04.02 | Wykonanie poboczy z dowiezieniem mieszanki niezwiązanej grubości 35cm, w tym górna warstwa grubości 15 cm z kruszywa 0/31,5 C50/30 | m2 | 1450,00 |  |  |
| 11 | 07.02.01 | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych I generacji, średniej wielkości, na tarczy stalowej obustronnie ocynkowanej na słupach z rur stalowych ocynkowanych | Szt | 3 |  |  |
|  | \* | **INNE** | \* | \* | \* | \* |
| 12 | 06.04.01 | Odtworzenie rowów | m | 850,00 |  |  |
| **RAZEM KOSZT ROBÓT (ZŁ)** | | |  |  | NETTO |  |
|  | | |  |  | VAT |  |
|  | | |  |  | BRUTTO |  |

………………………………………………………………

Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy