CUW.PK.343.15.2016

załącznikNr 1a

........................................, .............................

miejscowość data

......................................................

Nazwa i adres Wykonawcy/Pieczęć

**FORMULARZ CENOWY**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego   
pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny”**

znak postępowania CUW.PK.343.15.2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr Specyfikacji** | **Wyszczególnienie elementów** | **Jednostka** | | **Cena** | **Wartość** |
| **technicznej** | **rozliczeniowych** | **nazwa** | **ilość** | **jedn.** |  |
|  |  | **[PLN]** | **[PLN]** |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** |  | **ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE** | \* | \* | \* | \* |
| 1.1 | D-01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi | km | 2,02279 |  |  |
| 1.2 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew | szt | 8,00 |  |  |
| 1.3 | D-01.02.02a | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej gr.15 | m2 | 10200,0 |  |  |
| 1.4 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg - frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 8 cm | m2 | 8520,00 |  |  |
| 1.5 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg - nawierzchnia brukowa (do ponownego wykorzystania | m2 | 115,00 |  |  |
| 1.6 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg - nawierzchnia betonowa (w tym płyty betonowe, trylinka itp.) | m2 | 205,00 |  |  |
| 1.7 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg - krawężniki, oporniki, obrzeża | mb | 435,00 |  |  |
| 1.8 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg - Płyty chodnikowe | m2 | 155,00 |  |  |
| 1.9 | D-01.02.04 | Rozbiórka studni wpustowych i przykanalików | kpl. | 2,00 |  |  |
| 1.10 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg - znaki drogowe (na jednym i dwóch słupkach, do ponownego wykorzystania) | szt | 14,00 |  |  |
| 1.11 | D-01.03.00 | Zabezpieczenie kabli dwudzielnymi rurami osłonowymi | m | 145,00 |  |  |
| **2** |  | **ROBOTY ZIEMNE** | \* | \* | \* | \* |
| 2.1 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | m3 | 1850,00 |  |  |
| **3** |  | **ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO** | \* | \* | \* | \* |
| 3.1 | D-03.01.03a | Przepust pod koroną drogi z PP-B, SN8 Ø600 na ławie żwirowej gr.20cm | m | 26,00 |  |  |
| 3.2 | D-03.02.01 | Kanalizacja deszczowa -studnia wpustowa Ø500 z osadnikiem + pierścień odciążający pokrywa + kratka żeliwna i przykanalik Ø200 dł. 3,50m | kpl | 2,00 |  |  |
| 3.3 | D-03.02.01 | Kanalizacja deszczowa - dostosowanie wysokościowe studni, wymiana pokrywy wraz z włazem żeliwnym | kpl. | 2,00 |  |  |
| 3.4 | D-03.01.03 | Czyszczenie urządzeń odwadniających - kanalizacja deszczowa - 7studni, ~50m kolektora i przykanalików | kpl | 1,00 |  |  |
| **4** |  | **PODBUDOWY** | \* | \* | \* | \* |
| 4.1 | D-04.05.06a | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ≤4,0MPa gr.32cm | m2 | 14015,0 |  |  |
| 4.2 | D-04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, 0-31,5 - gr.15 | m2 | 490,0 |  |  |
| 4.3 | D-04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, 0-31,5 - gr. 22 | m2 | 11895,0 |  |  |
| 4.4 | D-04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, 0-31,5 - gr.28 | m2 | 335,0 |  |  |
| **5** |  | **ELEMENTY ULIC** | \* | \* | \* | \* |
| 5.1 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych - krawężnik 15/30 na ławie betonowej z oporem | mb | 275,00 |  |  |
| 5.2 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych - krawężnik 15/22 na ławie betonowej z oporem | mb | 240,00 |  |  |
| 5.3 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych - krawężnik 20/22 na ławie betonowej z oporem | mb | 210,00 |  |  |
| 5.4 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych - obrzeże 8/30 na ławie betonowej z oporem | mb | 305,00 |  |  |
| 6 |  | NAWIERZCHNIE | \* | \* | \* | \* |
| 6.1 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna gr.4cm | m2 | 10510,0 |  |  |
| 6.2 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca gr. 8cm | m2 | 10795,0 |  |  |
| 6.3 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm | m2 | 815,00 |  |  |
| 6.4 | D - 05.02.02 | Nawierzchnia brukowcowa - kamień polny gr.~10cm | m2 | 760,00 |  |  |
| 7 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | \* | \* | \* | \* |
| 7.1 | D-06.03.01a | Pobocze utwardzone kruszywem łamanym szer. 0,80 m 0-31,5 C50/30 + wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego | m2 | 2250,00 |  |  |
| 7.2 | D-06.04.01 | Rowy - profilowanie, czyszczenie | mb | 915,00 |  |  |
| 7.3 | D-10.10.01m | Rekultywacja gruntów przydrożnych | m2 | 7800,00 |  |  |
| 7.4 | D-10.07.01a | Zjazdy asfaltowe - koryto, podbudowa, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe | m2 | 230,00 |  |  |
| 7.5 | D-10.07.01a | Zjazdy brukowcowe - koryto, podbudowa warstwa wiążąca warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe | m2 | 255,00 |  |  |
| 7.6 | D-10.07.01a | Zjazdy z betonowej kostki brukowej - koryto, podbudowa , podsypka, nawierzchnia, roboty wykończeniowe | m2 | 40,00 |  |  |
| 8 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | \* | \* | \* | \* |
| 8.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome (wg.organizacji ruchu) | m2 | 170,00 |  |  |
| 8.2 | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe (wg organizacji ruchu) | szt. | 28,00 |  |  |
| 8.3 |  | zakup i montaż tablicy informacyjnej (pamiątkowej) | szt. | 2,00 |  |  |
| **RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO [PLN]** | | | | | |  |
| **VAT 23% [PLN]** | | | | | |  |
| **RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO [PLN]** | | | | | |  |

......................................, dnia .............................2016 r.

        .............................................................

*(podpis upoważnionego przedstawiciela)*